**Инструкционная карта**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **C:\Users\Компик\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_0415.jpg** | 1. **Передвами раскладка с деталями.** |
|  | 1. **Взять монтажную плату и установить два коротких провода красный на плюс и черный на минус** |
| **C:\Users\Компик\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_0417.jpg** | 1. **Установить резистор на дорожку «+» а вторую ножку в десятое гнездо** |
| **C:\Users\Компик\Desktop\инструкционная карта\Безымянный.jpg** | 1. **Установить светодиод, соблюдая полярность. Длинную ножку светодиода «+» установить в один ряд с резистором** |
| **C:\Users\Компик\Desktop\инструкционная карта\IMG_0420.JPG** | 1. **Подключить переменный резистор через контакт «-»** |
| **C:\Users\Компик\Desktop\инструкционная карта\IMG_0421.JPG** | 1. **Должна получиться такая схема.** |
| **C:\Users\Компик\Desktop\инструкционная карта\IMG_0422.JPG** | 1. **Подключаем источник питания** |
| **C:\Users\Компик\Desktop\инструкционная карта\IMG_0423.JPG** | 1. **Все готово. Можно управлять яркостью светодиода** |