|  |  |
| --- | --- |
| Стежок | часть строчки между двумя проколами иглы. |
| Шов | место соединения двух или нескольких деталей. |
| Строчка | ряд повторяющихся стежков на ткани. |
| Ширина шва | расстояние от строчки до среза деталей |
| Сметать | временно соединить две или несколько деталей, примерно равных по величине, по намеченным линиям. |
| Наметать | временно соединить две детали, наложенные одна на другую, прямыми стежками |
| Заметать | временно закрепить подогнутые края детали, складки |
| Пришить | прикрепить фурнитуру, отделку на изделие стежками постоянного назначения |
| Приутюжить | уменьшить толщину шва или края детали |
| Заутюжить | уложить припуски шва на одну сторону и закрепить их в таком положении |
| Разутюжить | разложить припуски шва на две стороны и закрепить их в таком положении |
| Отутюжить | удалить замины на изделии, выполнить окончательную влажно-тепловую обработку |
| Стежок | часть строчки между двумя проколами иглы. |
| Шов | место соединения двух или нескольких деталей. |
| Строчка | ряд повторяющихся стежков на ткани. |
| Ширина шва | расстояние от строчки до среза деталей |
| Сметать | временно соединить две или несколько деталей, примерно равных по величине, по намеченным линиям. |
| Наметать | временно соединить две детали, наложенные одна на другую, прямыми стежками |
| Заметать | временно закрепить подогнутые края детали, складки |
| Пришить | прикрепить фурнитуру, отделку на изделие стежками постоянного назначения |
| Приутюжить | уменьшить толщину шва или края детали |
| Заутюжить | уложить припуски шва на одну сторону и закрепить их в таком положении |
| Разутюжить | разложить припуски шва на две стороны и закрепить их в таком положении |
| Отутюжить | удалить замины на изделии, выполнить окончательную влажно-тепловую обработку |