**Технологическая карта №1**

**Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями**

**Инструменты и приспособление:** игла ручная, ножницы, карандаш, наперсток.

**Материалы для работы:** деталь из ткани размером 10х10см, пуговицы с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, швейные нитки №40 или №50 в цвет пуговиц.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****операции** | **Технология выполнения** | **Рисунок** |
| 1. | Наметить на детали из ткани место пришивания пуговицы с двумя отверстиями. Отмерить нитку для работы, сложить вдвое, вдеть в ушко иглы оба конца нитки. | C:\Users\User\Desktop\1.PNG |
| 2. | Закрепить нитку петлей на лицевой стороне ткани. | C:\Users\User\Desktop\2.PNG |
| 3. | Пропустить иглу в отверстие пуговицы и вывести иглу с ниткой. | C:\Users\User\Desktop\3.PNG |
| 4. | Пропустить иглу во второе отверстие пуговицы, ввести в ткань с лицевой стороны и вывести на изнаночную сторону ткани. |
| 5. | Выполнить 3-5 стежков в отверстия пуговицы. | C:\Users\User\Desktop\1.PNG |
| 6. | Закрепить нитку петлей на изнаночной стороне ткани. | C:\Users\User\Desktop\2.PNG |
| 7. | Выполнить работу по пунктам 1-6 для пуговицы с четырьмя отверстиями, при этом выполнить 3-4 стежка в каждую пару отверстий. | C:\Users\User\Desktop\Снимок.PNG |
| 8. | Оформить образец в альбом. |
| 9. | Проверка качества работы:1)Пуговицы пришиты прочно.2) Нитки прочно и правильно закреплены в начале и в конце работы. |

**Технологическая карта №2**

**Пришивание пуговиц с ушком**

**Инструменты и приспособление:** игла ручная, ножницы, карандаш, наперсток.

**Материалы для работы:** деталь из ткани размером 10х10см, пуговицы с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, швейные нитки №40 или №50 в цвет пуговиц.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****операции** | **Технология выполнения** | **Рисунок** |
| 1. | Наметать на детали из ткани место пришивания пуговицы с двумя отверстиями. Отмерить нитку для работы, сложить её вдвое, вдеть в ушко иглы оба конца нитки. |  |
| 2. | Закрепить нитку петлей на лицевой стороне ткани. | C:\Users\User\Desktop\1.PNG |
| 3. | Пропустить иглу через отверстие ушка пуговицы. | C:\Users\User\Desktop\2.PNG |
| 4. | Ввести иглу в ткань с лицевой стороны и вывести на изнаночную сторону ткани. | C:\Users\User\Desktop\3.PNG |
| 5. | Выполнить 4-5 стежков в отверстие ушка пуговицы. |  |
| 6. | Закрепить нитку петлей на изнаночной стороне ткани. | C:\Users\User\Desktop\4.PNG |
| 7. | Оформить образец в альбом. |
| 8. | Проверка качества работы:1)Пуговицы пришиты прочно.2) Нитки прочно и правильно закреплены в начале и в конце работы. |

**Опрос по теме ручные работы.**

1. Временное ниточное соединение двух деталей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Временное ниточное закрепление подогнутого края детали.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |

1. Предохранение среза детали от осыпания с помощью иглы и нитки.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Инструмент для копирования прямыми стежками.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А |

1. Тонко скрученное волокно, намотанное на катушку и служащее для создания слоев ткани.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т |  |  |

1. Название стежка, которым сметывают детали.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Й |

Оценивание проделанной работы.

* Если неправильных ответов нет – оценка «5».
* Если неправильных ответов 1 – оценка «4».
* Если 2 – оценка «3».
* Если неправильных ответов 3 и более – материал не усвоен.