7 КЛАСС

УРОК ПО ТЕХНОЛОГИИ
Раздел:	Деревообработка
Тема: Защита творческих проектов на токарном станке СТД-120 м
 Цели: 1. Закрепить знания и умения обработки деталей на токарном станке.
2.	Привлечь учащихся к разработке технологического процесса изготовления изделия.
3.	Развивать эстетику оформления изделия /скалки, разделочные доски, ящики для рассады/
4.	Вести профориентационную работу
Тип урока: Повторно-обощающий урок /творческий проект/
Объект работы: скалки, ящики для рассады.
Оснащение занятий: Чертежные инструменты, заготовки, столярный инструмент, верстаки, токарные станки СТД-120 м, ТВ-7
 Задачи урока:
1.	Выбор формы изделия
2.Основание выбора изделия
3.Способ изготовления
4.Привлекательность изделия
5.Прочность, долговечность изделия

ХОД ЗАНЯТИЯ
I	Вводный инструктаж
1.	начало урока
-	проверка готовности учащихся к уроку, наличие спец.одежды, инструмента.
2.	Объявление темы и целей урока
3.	Вступительная беседа
4.	Защита творческих проектов /Сарапульцев Е., Янбаев М., Садыкова И./
II	Постановка перед учащимися трудового задания
1-	я бригада - практическая защита творческих проектов / Сарапульцев, Янбаев - токарные станки
2-	я бригада - художественная обработка изделий / Валеева, Садыкова, Низамова
3-	я бригада - изготовление ящиков для рассады / Юсупов Артем, Юсупов Артур, Файзуллин Радмир, Мухубуллин И, Гайсин Рауф, Гайсин Рафик
III	Текущий инструктаж
-	проверка готовности учащихся к работе
-	проверка надежности закрепления заготовок на токарные станки
-	разметка, пиление, сборка изделия, отделка /ящики для рассады/
-	нанесение рисунка на изделие, окраска изделия
IV	Самостоятельная работа учащихся
1-	я бригада /токарные станки/ - учащиеся изготавливают изделия по своим техгологическим картам / практическая защита творческих проектов/
2-	я бригада /художественная обработка изделий/ - учащиеся наносят рисунок карандашом, затем раскрашивают / каслинская роспись, урало-сибирская роспись/
3-	я бригада /ящики для рассады/ - разметка, пиление, соединение деталей на гвоздях

Поз.	Наименование	Количество	Материал	Размеры, мм	
1	Стенка	2	Древесина
Доска	20x150x600	
2	Боковая стенка	2	Древесина
Доска	20x150x300	
3	дно	1	Фанера S3	3x340x600	

Технологическая карта /ящик для рассады
№
детали	№ п/п	Последовательность выполнения работы	Инструменты	
1.	1	Выбрать заготовку с учетом припусков на обработку 20x150x600	Верстак, чертежные инструменты	
	2	Распилить заготовки, сохраняя линии разметки	Верстак, ножевка	
2	1	Выбрать заготовку с учетом припусков на обработку 20x150x300	Верстак, чертежные инструменты	
	2	Распилить заготовки	Верстак, ножевка	
3	1	Выбрать заготовку с учетом припусков на обработку	Верстак, чертежные инструменты	

		3x340x600		
	2	Распилить заготовки	Верстак, ножевка	
1-3	1	Соединить детали на гвоздях	Верстак, молоток, гвозди	
	2	Зачистить кромки и торцы, отшлифовать	Шлифовальная
колодка	
1-3	1	Проконтролировать размеры и качество изделия	Измерительные
инструменты	

V	текущий инструктаж
-	контроль за соблюдением технологии изготовления изделия
-	устранение неисправностей, недостатков
-	контроль качества изготовления деталей
VI	заключительная часть
-	проверка качества выполненных работ
-	оценивание работ
-	уборка рабочих мест
-	выводы урока
-	домашнее задание / приготовить заготовки для поделок на праздничные подарки /